附件：1

**用户需求书**

**一、项目内容**

（一）项目名称：广东省梅州监狱担架电瓶车采购项目

（二）采购内容：担架电瓶车1台，具体参数见附件。

（三）采购价格：最高限价：¥60900元（大写人民币 陆万零玖百元整 ，含税、运费、装卸、安装、调试等一切费用）。

（四）供货期限：合同签订后30日历天内。

（五）交货地点：梅州市梅州三路66号梅州监狱大院。

（六）履约保证金：合同签订后5个工作日内，成交人向采购人缴纳成交总金额的5%作为履约保证金。成交人按采购方要求完成供货并经产品验收合格**一年**后，成交人凭请款函件，采购人一次性无息退还成交人。

**二、供应商资质要求**

（一）具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

（二）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件；

（三）供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求。

**三、送货要求**

（一）交货地点：梅州市梅州三路66号梅州监狱大院。

（二）交货方式：成交人送货上门，整个运输过程应科学合理，负责全部设备、材料的运输，包括装卸车、货物现场的搬运；设备及材料运输至采购人指定的地点使用的包装、保险及运输等环节费用均由成交人负责。设备材料的包装均应有良好的防潮、防腐、防雨、防锈及防碰撞等措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用由成交人承担。

（三）送货时间：签订合同后30日历天内，成交人一次性将符合要求的所有货物送至梅州监狱大院内。成交人在接到通知后备齐货物，按时送抵交货地点；

**四、违约责任**

成交人除不可抗力，不得因其他任何理由延迟送货，成交人不能按时、按质、按量供货，采购人有权中止合同并扣除全部履约保证金，由此造成的损失和责任均由成交人承担，并承担违约责任。

**五、产品质量保证及售后服务**

（一）投标人应保证提供的货物质量指标达到中国国家标准、行业标准及在招标文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。相关货物须经中国政府批准在中国境内销售。

（二）投标人应保证所供应货物无设计、材料或工艺缺陷，且是全新、未停产的产品。

（三）投标人保证提供的货物不侵犯任何第三方专利、商标或版权等。否则，投标人须承担对第三方侵权责任和由此产生的全部费用。

（四）售后服务

1.免费质保期：**一年**，自采购人验收合格之日起算。

2.免费质保期内售后服务要求：

（1）成交供应商需在中标后提供售后服务的承诺应分别列明维修点数量、地点、人员配置、售后服务联系电话等内容。

（2）成交供应商负责对其提供的产品进行维修，不再向采购人收取任何费用。

（3）免费质保期内，产品故障报修的响应时间：提供24小时×7技术支持热线，每天8：00-18：00期间为2小时响应，其余时间为4小时响应。设备维修超过一个月的，应按原型号或升级型号进行更换。

（4）免费质保期内，所有产品保修服务方式均为成交供应商上门保修，即由成交供应商派人到使用现场维修。

（5）成交供应商免费质保的范围包括供货的全部设备和材料。

3.免费质保期后：采购人有维修服务需求时，成交人应按免费质保期服务标准提供售后维修服务，维修所需费用应不高于市场同类维修服务价格，采购人根据维修服务正式票据金额支付相应维修服务费用。

**五、验收支付**

（一）验收

1.如合同产品运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，供应商应及时安排换货，以保证合同产品安装调试的成功完成。换货的相关费用由供应商承担。

2.供应商必须提供与需求参数相符的设备参数表、车辆出厂合格证，并现场安装调试合格后申请验收。采购方按需求书的《规格参数》进行验收，采购方验收不合格的，一律不予收货。因验收不合格换货等产生相关费用由成交人承担。

（二）支付

成交人按采购方要求完成供货并经产品验收合格后，采购方收到正式发票后30日内结清货款。

附件：

**担架电瓶车规格参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 电气系统 | 电控 | 英博尔全智能控制器 |
| 电池 | ≥48V-200AH（品牌大容量铅酸免维护电池） |
| 电机 | ≥5KW三相异步交流电机，电量自动回收功能 |
| 充电机 | 智能充电机 |
| 充电时间 | ≤8-10小时（放电率为80%） |
| 整车参数 | 充电输入电压 | 220V |
| 长宽高 | ≥4500×1400×1800mm |
| 整车装备质量 | ≥800Kg |
| 整车载荷 | ≥1000kg |
| 前、后轮距 | ≥1200/1250mm |
| 轴距 | ≥2600mm |
| 最大行驶速度 | ≤40KM/h |
| 制动距离 | ≤6米 |
| 最小转弯半径 | ≤7米 |
| 平路行驶里程 | 不低于50KM |
| 车身系统 | 座椅及改装 | 第一排：座椅(1+1、皮革面料+高回弹PU，不锈钢扶手，配安全带)第二排以后改装：纵向设置担架区、过道、陪护区。担架区设置在驾驶位后，**配铝合金/不锈钢救护车专用自动上车担架(含固定底座，样式参考左下图红色圈内部分)**，陪护区设置在副驾驶后，配纵向连排座椅(皮革面料+高回弹PU，不锈钢扶手)，中间过道及车厢设置防滑地板。 |
| 担架及喷漆式样参考图 |  | 担架电瓶车式样_副本 |
| 车身喷漆 | 白底蓝字，两侧面喷司法，车头喷警察（POLICE），式样参考右上图。 |
| 通风制冷 | 前排驾驶室、后排车厢各配吸顶空调一个 |
| 车体 | 碳钢车架/钣金外壳/铝型材立柱/铝型材车顶/ABS工程塑料成型仪表台 |
| 仪表 | 液晶仪表显示（含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号） |
| 后视镜 | 大视野手动型可调整外后视镜 |
| 灯光及信号 | 高亮度LED前灯、转向灯、后尾灯、制动灯、倒车灯及电喇叭、**车顶警灯（不需要）** |
| 开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、进退档位开关 |
| 门 | 可拆卸碳钢车门+内嵌式钢化玻璃推拉窗；驾驶室左右各1单开门，车厢靠近副驾驶侧单开门，车厢后双开门。 |
| 车架 | 碳钢结构焊接车架+车架高温防锈喷塑处理 |
| 底盘系统 | 动力传动系统 | 自动档/无极变速系统 |
| 转向系统 | 双输出方向机+EPS电子助力转向 |
| 前桥及悬挂 | 麦佛逊式独立悬挂 |
| 后桥及悬挂 | 整体式后桥/航空铝材质差速器总成/高强度钢板弹簧/筒式液压减震 |
| 制动系统 | 前盘式、后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 |
| 轮毂轮胎 | 铝合金轮毂（尺寸R≥13寸），真空子午胎 |