关于购买蒸汽锅炉维修保养服务的用户需求

企业采购办：

 为了保持设备始终处于良好的技术状态，确保蒸汽锅炉正常使用和安全生产，经总经理办公会会议审议通过，同意购买维修保养服务。具体采购需求如下，请审阅。

一、设备数量：10台。

二、维修保养要求：

1、维保单位资质要求：**需提供与本项目相关的经营范围的营业执照（复印件加盖公章）。**

2、每月对10台蒸汽锅炉进行巡检，包扣蒸汽管道。

3、每半年对10台蒸汽锅炉进行高压清洗一次。

4、突发性故障，乙方接到甲方通知须30分钟内到厂维修，如有特殊原因在告知甲方前提下可延迟到2小时，如维保单位响应超时三次以上，我公司有权解除合同，并赔偿相关经济损失。

5、维保单位应落实安全作业措施和承担作业过程中造成事故的全部责任；应承担因维保管理和故障维修中的疏忽、检修不到位等原因造成安全事故的所有责任和损失；维保单位因自身原因导致未按要求维保，或维保不到位，造成违约，应扣除至少1个月以上的正常保养检查费用，连续2个月、累计3个月未实施保养，我公司有权单方面中止维保合同，并要求维保公司赔偿相应的损失和扣除半年以上的正常保养检查费用。

6、维保单位工程师进入甲方场地进行维护保养应遵守甲方规章制度，工作中所产生的废物应放进指定的位置，保持工作场所干净清洁无异物。

7、每次维保后维保单位必须在服务清单中注明配件更换及其费用情况，并由双方相关人员签名确认。

8、维修保养服务费按实际维修保养台数、次数进行结算，所需配件按实结算。维保单位开具增值税专用发票，并附详细清单为结算凭证，经我公司核对无误后，我方在10个工作日内付款。

9、在服务有效期内，如果设备台数发生变化，按实际保养台数为准。

10、服务期为一年，资金预算共3.6万元。

**梅州嘉宝实业有限公司蒸汽锅炉维保项目明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价(元) | 备注 |
| 1 | 玻璃管套 |  | 套 | 1 | 52.5 | 共10台 |
| 2 | 压力控制器 | P506 | 只 | 1 | 133.8 |  |
| 3 | 加热管24KW140法兰 | 12KW | 支 | 1 | 520 |  |
| 4 | 电极水位探针 | 1寸三针 | 支 | 1 | 176 |  |
| 5 | 压力表 | 329-33 | 个 | 1 | 78 |  |
| 6 | 压力安全阀 | A27w-16 | 个 | 1 | 274 |  |
| 7 | 压力数显 | 329-35 | 个 | 1 | 168 |  |
| 8 | 蒸汽烫斗 | 610 | 个 | 1 | 265 |  |
| 9 | 高温胶管 | 10--1 | 条 | 1 | 29 |  |
| 10 | 高压水泵 |  | 只 | 1 | 763 |  |
| 11 | 高压水泵连接管 | 2/1 | 条 | 1 | 38.3 |  |
| 12 | 法兰垫 | 15/1 | 个 | 1 | 32 |  |
| 13 | 牛头三通 | 2/1 | 个 | 1 | 183 |  |
| 14 | 压力弯管 | 2/1 | 个 | 1 | 72 |  |
| 15 | 浮球 |  | 个 | 1 | 70.5 |  |
| 16 | 出气阀 |  | 只 | 1 | 42 |  |
| 17 | 交流接触器 | 1210 | 个 | 1 | 61 |  |
| 18 | 正常保养检查 | 月/次 | 台 | 1 | 152 |  |

 生产经营部

2024年11月6日