|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **十监区购置车间ERP系统升级配套硬件设备清单** | | | | | | |
| **序号** | **货物名称** | **型号** | **参数** | **数量** |  |  |
| 1 | 东集手持采集器 | CRUISE Ge-S8 | 1、CPU:MTK八核 2.0 GHz；2、操作系统： Android9.0；3、存储 ：4GB+64GB；4、SIM 接口： Micro SIM卡\*2（双卡双待，主板支持4G）；5、用户存储扩展： Micro SD Card，最大兼容128GB；6、接口/通信：防水Type C USB接口，支持Type C耳机（不含模拟耳机）；支持USB2.0；7、HighSpeed；支持OTG；支持快充；8、键盘：音量+， - 键, 开关机键，2个侧扫描键，功能键；9、显示屏幕：5.0英寸显示屏，电容式触摸，1280(H)×720P(W)；10、电源：不可拆卸4.4V 5000mAh锂离子充电电池；11、通知方式：声音，振动器，LED 灯指示；12、音频：内置前出声单扬声器(1W)，内置双麦克风（具有降噪功能）；13、传感器：G-sensor, 光线传感器, 距离传感器, 电子罗盘, 陀螺仪；14、尺寸：154(H)×76(W)×14.9(T)；15、重量：(含标准电池) 235g（含电池，依据不同配置有不同）；16、工作温度： -20℃至+50℃；17、储存温度： -40℃至+60℃(含电池)；18、湿度： 5% to 95% RH 无凝露状态；19、防水防尘：工业等级 IP67；20、跌落等级：1.5米；21、抗冲击：1000轮，0.5米滚动（相当于2000次撞击）；22、静电放电(ESD):±15kV 空气放电，±8kV 直接放电；23、前置拍照功能:定焦、像素:500万；24、后置拍照功能：相位对焦、像素：1300万 闪光灯+补光 支持；25、可读写标签：支持ISO15693, ISO14443A/B（不带加密协议）， ISO14443A带加密协议的标签（Mifare one S50,S70及其兼容卡片），支持NFC协议；26、工作频率：HF频段13.56MHz；27、读取距离：读取距离0-5.5cm (ISO15693),0-4cm(ISO14443A)，0-1.5cm身份证；28、定位系统：GPS，北斗，GLONASS 三合一；29、频率：GPS:L1(1.575GHz)；北斗: B1(1.561GHz)；GLONASS:L1(1.602GHZ)；30、精度：5-10 米(OPEN SKY)；31、协议：IEEE 802.11a/b/g/n/ac（2.4G/5G 双频 WIFI）协议；32、频率范围：2.4GHz 为 2.412GHz - 2.472GHz；5GHz 为 5.170GHz - 5.825GHz；33、★系统编程环境：Eclipse, Android Studio 与原ERP系统数据无缝对接；34、▲制造商通过相关认证：提供CNAS实验室认可证书，信息安全管理体系认证，质量管理体系认证。 | 10部 |  |  |
| 2 | 华为企业智慧屏  IdeaHub Board 3系列 | IHB3-86SE | 1. 显示尺寸：86；2.刷新率：60 Hz；3.物理分辨率：3840 × 2160 @60 Hz；4.触摸方式：红外触控5.书写精度：±1 mm；6.书写时延：≤16ms；7.屏幕硬度：莫氏7级；8.触控点：20点；9.防反光、防眩光，防蓝光，莱茵低蓝光认证；10.触摸工艺：零贴合；11内置存储：64GB；12.运行内存：8GB；13.操作系统：鸿蒙系统，选配OPS支持Windows 10；14.网卡：内置十、百、千兆网卡，支持路由功能；15.Wi-Fi特性：频率：2.4GHz和5GHz；16.内置摄像机：4K视频输出像素；17.内置麦克风：6个，180°拾音范围，10米拾音距离；18.内部喇叭：全频喇叭\*2 + 高频喇叭\*2；19.视频输入接口：2×HDMI（4K 60fps，支持音频输入）；20.视频输出接口：1xHDMI（4K 60fps，支持音频输出）；21.音频输入接口：1×3.5mm；2×HDMI（HDMI/OPS同时只支持一路输入，复用视频的HDMI接口）；22.音频输出接口：1×3.5mm、1×HDMI（音频输出，复用视频的HDMI接口）；23.OPS接口:1×OPS（4K 60fps，支持音频输入）24.USB接口:3×USB Type-A接口；1×USB Type-B接口；1×USB Type-C接口；25.网络接口:1×RJ45（不带PoE，10/100/1000M LAN）26控制串口：1×COM口27.电源输入接口:1×电源输入接口28.★服务:3年保修，保证设备全新原厂原装，提供原厂3年售后服务承诺函并加盖制造商公章。 | 1台 |  |  |
| 3 | 支架 | 落地支架或挂墙 | 1.原厂原装。 | 1个 |  |  |
| 4 | 华为平板 | 擎云C5 第2代 | 11.5英寸高清屏 2200\*1440分辨率 BTKZ-W00 6G+128G | 1台 |  |  |
| 5 | 无线传屏器 | IdeaHub Share | 支持一键投屏、反向控制功能。 | 1台 |  |  |
| 备注：报价含运输、安装和税费 | | | | | | |