关于购买螺杆空压机维修保养服务的用户需求

企业采购办：

 为了保持设备始终处于良好的技术状态，确保螺杆空压机正常使用和安全生产，经总经理办公会会议审议通过，同意购买维修保养服务。具体采购需求如下，请审阅。

一、设备数量：8台。

二、维修保养要求：

1. 维保单位资质要求：**需提供与本项目相关的经营范围的营业执照（复印件加盖公章）。**
2. 每月对8台螺杆空压机组巡检1次，包扣车间内管道。
3. 对使用500小时的机组进行更换空压机专用机油，并换机油过滤器。
4. 定期按实对螺杆空压机进行整机保养，保养内容如下：
5. 更换空气滤芯；
6. 更换空压机专用机油；
7. 更换机油过滤器；
8. 更换油气分离器；
9. 检查进气阀动作；
10. 检查固定螺栓和紧固电线段螺丝；
11. 检查各条气路管道；
12. 检查各个电磁阀。

5、突发性故障，维保单位接到我公司通知须30分钟内到厂维修，如有特殊原因在告知我公司前提下可延迟到2小时，如维保单位响应超时三次以上，我公司有权解除合同，并赔偿相关经济损失。

6、维保单位应落实安全作业措施和承担作业过程中造成事故的全部责任；应承担因维保管理和故障维修中的疏忽、检修不到位等原因造成安全事故的所有责任和损失；维保单位因自身原因导致未按要求维保，或维保不到位，造成违约的，应扣除至少1个月以上的正常保养检查费用，连续2个月、累计3个月未实施保养，我公司有权单方面中止维保合同，并要求维保单位赔偿相应的损失和扣除半年以上的正常保养检查费用。

7、维保单位工程师进入我公司场地进行维护保养应遵守我公司规章制度，工作中所产生的废物应放进指定的位置，保持工作场所干净清洁无异物。

8、每次维保后维保单位必须在服务清单中注明配件更换及其费用情况，并由双方相关人员签名确认。

9、维修保养服务费按实际维修保养台数、次数进行结算，所需配件按实结算。维保单位开具增值税专用发票，并附详细清单为结算凭证，经我公司核对无误后，我公司在10个工作日内付款。

10、在服务有效期内，如果设备台数发生变化，按实际保养台数为准。

11、服务期限为一年，资金预算共4.5万元。

附件：梅州嘉宝实业有限公司螺杆空压机维保项目明细表

|  |
| --- |
| **梅州嘉宝实业有限公司螺杆空压机维保项目明细表** |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税最高限价（元） | 备注 |
| 1 | 空压机组巡检 | 常规巡检 | 次/月/台 | 1 | 137.5 | 共8台 |
| 2 | 干燥器 | 22—1 | 台 | 1 | 5800 |  |
| 3 | 空气开关 | 德力西 | 个 | 1 | 195 |  |
| 4 | 电子排水器 | JH03 | 只 | 1 | 305 |  |
| 5 | 10㎡电线 | 迅兴 | 米 | 1 | 19.7 |  |
| 6 | 温控阀 | 凌格风 | 套 | 1 | 330 |  |
| 7 | 空气滤芯 | 凌格风 | 只 | 1 | 215 |  |
| 8 | 专用机油 | 凌格风原厂机油 | 桶(16L) | 1 | 1060 |  |
| 9 | 机油过滤器 | 凌格风 | 只 | 1 | 240 |  |
| 10 | 油气分离器 | 凌格风 | 只 | 1 | 510 |  |
| 11 | 电磁阀 | 凌格风 | 只 | 1 | 122 |  |
| 12 | 干燥机 | 汉粤 | 台 | 1 | 5300 |  |

生产经营部

2024年11月6日